**Thông số kỹ thuật Máy in tem nhãn UV DTF dạng cuộn Seido-T300:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model | | **Máy in têm nhiệt dạng cuộn Seido-T300** |
| Đầu phun | | Đầu Epson XP600 |
| Số lượng đầu phun | | Lắp 3 Đầu (Một đầu có 6 đường mực) |
| Độ phân giải | | 8 Pass, 12 Pass |
| Tốc độ in | | In hết một hình ảnh khổ A4 mất khoảng 5 phút,  khổ A3 mất khoảng 10 phút |
| Chất liệu | Khổ in | Rộng 300mm, dài không hạn chế,dạng cuộn in liên tục.  (Khổ vào giấy lớn nhất là 330mm.) |
| Chất liệu in | In trên màng nhiệt A trực tiếp, máy tự động phủ màng B  và cán màng B tự động. (Không cần dùng thêm máy cán màng.) |
| Độ dầy chất liệu | Màng nhiệt 0.2mm. |
| Độ cao đầu phun đến vật liệu | | 2mm, không điều chỉnh được độ cao, in dạng cuộn. |
| Màu sắc | | CMYK+W+V (Mùa Xanh,hồng,vàng,đen + Trắng + Dầu bóng) |
| Mực in | | Mực in UV, dầu bóng |
| File nhận dạng | | TIFF, PDF, JPG |
| Hệ thống bảo quản đầu phun | | Điều khiển bằng vi tính rửa đầu phun |
| Hệ thống làm mát đèn UV | | Bằng quạt, không dùng nước. |
| Phần mềm | | Phần mềm đổi đuôi Ri Print và phần mềm điều khiển máy in. |
| Kết nối | | Win7, Win 10. Kết nối máy tính bằng cổng dây mạng. |
| Môi trường làm việc | | Nhiệt độ 20℃-28℃, độ ẩm: 40%-60% |
| Nguồn điện/Tổng công xuất | | AC 220V,50Hz/60Hz. 500W |
| Kích thước máy in | | L1250mm x W540mm x H510mm |
| Trọng lượng | | 60 kg |
| Bảo hành | | 06 Tháng (Trừ linh kiện phụ kiện tiêu hao) |